Утверждено

приказом директора

ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» от 14.12. 2018 г. № 349 - од

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

**ИТБ № 023-13**

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое замыкание.

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током.

6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.

7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.

8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.

12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

14. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).

15. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-прыгать и касаться плафонов, ламп освещения;

-отворачивать либо приводить в негодность изолирующие крышки выключателей и розеток;

-открывать дверцы распределительных щитков с надписью «380 В» и помещать в щитки посторонние предметы;

-устраивать короткое замыкание путем помещения приводящих предметов между контактами электрической сети;

-включать без надобности освещение в помещениях спального корпуса;

-подходить к объектам, на которых есть знак, предупреждающий об опасности поражения электрическим током.

-подходить к провисшим или оборванным проводам и касаться их;

-влезать на крыши домов;

-влезать на опоры воздушных линий электропередач, играть под ними, бросать какие- либо предметы на провода, разводить костры;

-пользоваться электроприборами без разрешения старших и без изучения инструкции по эксплуатации.

-копать землю в охранной зоне подземного электрокабеля, возле опор линии электропередач, у оборудования имеющего знаки электрической опасности.